**Severin AT 2234, 2232 Hriankovač**



Pred použitím výrobku si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a ponechajte si ho pre prípad neskoršej potreby.

Výrobok smie používať iba osoby, oboznámené s bezpečnostnými pokynmi pre jeho používanie

**Pripojenie k elektrickej sieti**

Výrobok pripájajte iba do chránenej zásuvky, zapojené v súlade s bezpečnostnými predpismi.

Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku. Výrobok zodpovedá smerniciam, záväzným pre označenie CE.

**Popis**

1. Otvory s roštom na opečenie toastov

2. Pripojovací kábel so zástrčkou

3. Výrobný štítok (spodná strana hriankovače)

4. Páčka

5. Otočný regulátor pre nastavenie stupňa opečenia

6. Tlačidlo pre vysunutie toastov

7. Tlačidlo pre ohrievanie

8. Tlačidlo pre rozmrazenie

9. Nástavec na pečivo

10. namotaní kábel (naspodku hriankovače)

11. Priehradka na omrvinky

12. Tlačidlo pre ovládanie nástavce

**Bezpečnostné pokyny**

• Chleba môže horieť! Preto hriankovač nikdy nepoužívajte v blízkosti závesov ani v blízkosti iných horľavých materiálov.

• Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy a nedošlo k žiadnemu ohrozeniu, musí opravy výrobku vrátane prípojky vykonávať náš zákaznícky servis. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, kontaktujte ho preto telefonicky alebo emailom (pozri nižšie v návode).

• Tento výrobok nie je určený na prevádzku pomocou externého časového spínača alebo systému diaľkového ovládania.

• Pred každým čistením je potrebné odpojiť zástrčku zo siete a nechať hriankovač vychladnúť.

• Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, výrobok nesmie byť ponorený do tekutiny, ani s ňou prísť akokoľvek do styku.

• Vonkajší povrch hriankovača utierajte mierne navlhčenou handričkou.

• Zásuvku na omrvinky vyberte vysunutím zboku hriankovača. Po vysypaní omrviniek zásuvku zasuňte späť.

• Hriankovač je určený na používanie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad:

- zamestnanci v obchodoch, kanceláriách a podobných pracovných prostredí,

- v poľnohospodárskych podnikoch,

- zákazníkov v hoteloch, moteloch a ďalších ubytovacích zariadeniach,

• - v penziónoch typu nocľah s raňajkami. Výrobok smie byť používaný deťmi staršími 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú poučení o bezpečnom používaní tohto výrobku, čomu dostatočne porozumeli. Deti sa nesmú s výrobkom hrať.

• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Možné je to iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

• Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať v bezpečnej vzdialenosti od výrobku a jeho prípojky.

• Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

• Výrobok umiestňujte na žiaruvzdorný povrch.

• Neklaďte ani nepoužívajte výrobok na horúcich povrchoch (napr. Varnej dosky a pod.) Alebo v blízkosti horákov plynu, aby nedošlo k poškodeniu jeho vonkajšieho plášťa.

• Pozor! Vonkajšie povrchy výrobku sú počas prevádzky veľmi horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

• Pred použitím skontrolujte celý výrobok vrátane jeho prípadného príslušenstva, či neobsahuje chyby, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť jeho používaní Deti sa nesmú s výrobkom hrať.

• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Možné je to iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

• Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať v bezpečnej vzdialenosti od výrobku a jeho prípojky.

• Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

• Deti sa nesmú s výrobkom hrať.

• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Možné je to iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

• Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať v bezpečnej vzdialenosti od výrobku a jeho prípojky.

• Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

• Výrobok umiestňujte na žiaruvzdorný povrch.

• Neklaďte ani nepoužívajte výrobok na horúcich povrchoch (napr. Varnej dosky a pod.) Alebo v blízkosti horákov plynu, aby nedošlo k poškodeniu jeho vonkajšieho plášťa.

• Pozor! Vonkajšie povrchy výrobku sú počas prevádzky veľmi horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

• Pred použitím skontrolujte celý výrobok vrátane jeho prípadného príslušenstva, či neobsahuje chyby, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť jeho používania. Ak výrobok napríklad spadne na zem, alebo bol odpojený zo siete ťahaním za kábel, zvonku nemusí byť zrejmé žiadne viditeľné poškodenia. V prípade výskytu vád výrobok nesprevádzkuje.

• prepojovací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí výrobku.

• Kábel nenechávajte visieť voľne dole.

• Výrobok nikdy nepoužívajte bez dozoru.

• Počas prevádzky výrobku nikdy nezakrývajte otvory na opekanie.

• Nikdy nestrkajte prsty alebo predmety (napr. Vidličku, nôž a pod.) Do otvorov na opekanie, vykurovacie články sú pod napätím.

• Zástrčku vyťahujte:

- po každom použití,

- pri poruchách počas prevádzky,

- pred každým čistením výrobku.

• Zástrčku neodpájajte zo zásuvky pomocou kábla, ale priamo uchopením zástrčky.

• Ak je výrobok zle obsluhovaný, alebo je používaný na iné ako na to určeným účely, nemožno prevziať zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

**Obsluha hriankovača**

Všeobecné upozornenia

• Pozor: Páčka zaklapne iba v prípade, že je hriankovač zapojený do siete!

• Nevkladajte príliš tenké alebo naopak príliš hrubé plátky chleba, mohli by vo vnútri uviaznuť. Plátky musí byť silné najviac 14 mm.

• Pri poruche a čistení výrobku najprv vytiahnite zástrčku zo zásuvky!

• Uviaznutie plátky chleba odstráňte pomocou tupých drevených pomôcok. Pritom sa nedotýkajte výhrevného telesa.

**Pred prvým uvedením do prevádzky**

• Hriankovač očistite (viď "Čistenie a údržba").

• Zapnite hriankovač bez vložených plátkov chleba najmenej päťkrát, pričom nastavte otočný regulátor na maximum.

• Medzi vypnutím a ďalším zapnutím nechajte hriankovač vychladnúť.

• Počas prvého použitia môžete ucítiť mierny zápach, ktorý onedlho odznie. Dbajte na dostatočnú cirkuláciu vzduchu pomocou otvorených okien, prípadne i balkónových dverí.

Automatické vypnutie Výrobok je vybavený funkciou automatického vypnutia. Vďaka nej sa vypne, keď sa v priebehu opekania plátok chleba v rošte zablokuje a nemožno ho vysunúť. V takomto prípade vytiahnite zástrčku zo zásuvky a plátok vyberte tak, ako je popísané v kapitole "Všeobecné upozornenia".

Nastavenie stupňa opečenia

Požadovaný stupeň opečenia zvolíte pomocou otočného regulátora.

Svetlejšie: Regulátor otočte doľava.

Tmavšie: Regulátor otočte doprava.

U hriankového chleba odporúčame zvoliť stupeň opečenia 4.

**Prevádzka hriankovače**

• Zástrčku zapojte do zásuvky.

• Po zvolení požadovaného stupňa opečenia vložte plátky chleba do otvorov s roštom a páčku stlačte dole.

• Rozsvieti sa tlačidlo pre vysunutie toastov ().

• Keď je dosiahnutý zvoleného stupňa opečenia, hriankovač sa automaticky vypne a plátky chleba sa vysunú. Tlačidlo zhasne.

• Ak sa chystáte opiecť viac toastov, než koľko sa ich zmestí do hriankovač naraz, počkajte po každom jednotlivom opečení cca 60 až 90 sekúnd a až potom vložte ďalší toasty. Vďaka tomu budú opečené rovnomerne.

• Počas prevádzky nezakrývajte otvory s roštom!

**Funkcia rozmrazovania** Pokiaľ chcete opiecť zmrznutý chlieb, zvoľte funkciu rozmrazenie (). Doba opečenie sa predĺži.

Po začatí klasického opekania iba stlačte tlačidlo pre rozmrazenie, ktoré sa následne rozsvieti.

**Funkcia ohrievania** Vďaka voľbe funkcie ohrievania () možno opečený chleba ohriať. Neohrievajte chleba namazaný maslom a pod.!

Po začatí klasického opekania iba stlačte tlačidlo pre ohrievanie, ktoré sa následne rozsvieti.

Prerušenie opekania Opekanie toastov prerušíte stlačením tlačidla pre ich vysunutie (). Hriankovač sa vypne a plátky chleba sa vysunú. Doteraz svietiace tlačidlo zhasne.

**Funkcia rozpekanie**

• Tlačidlo pre ovládanie nástavce posuňte úplne hore. Nástavec na pečivo sa vysunie.

• Na nadstavec položte pečivo, na otočnom regulátore zvoľte stredné nastavenie a posunutím páčky dole hriankovač zapnite.

• Po vypnutí hriankovače pečivo otočte na druhú stranu a hriankovač opäť zapnite.

• Nadstavec zasuniete posunutím tlačidla smerom nadol. Nástavec potom opäť vodorovne leží na hriankovači.

• Pečivo neklaďte priamo na otvory s roštom!

**Čistenie a údržba**

∙ Pred každým čistením odpojte výrobok zo siete a nechajte ho vychladnúť.

∙ Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmie byť výrobok ponorený do tekutiny, ani s ňou prísť akokoľvek do styku.

∙ Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

∙ Vonkajšie časti výrobku utierajte suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.

**Priehradka na omrvinky** Počas opekania sa v priehradke hromadia omrvinky chleba. Priehradku omrviniek zbavíte tak, že ju zboku vysuniete. Pred ďalším použitím hriankovača priehradku zasuňte späť.

**Namotaný kábel** Naspodku hriankovače sa nachádza namotaný kábel. Pred použitím hriankovača kábel odmotajte a po použití namotajte späť až po vychladnutí a vyčistení hriankovača.

**Náhradné diely a príslušenstvo** Náhradné diely a príslušenstvo je možné pohodlne objednať cez internet, na našej domovskej stránke www.severin.de v hornej záložke "Service / Ersatzteile-Shop".

**Likvidácia**

Výrobky označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domáceho odpadu. Tieto výrobky obsahujú cenné suroviny, ktoré môžu byť opätovne využité. Správna likvidácia výrobku chráni ako životné prostredie, tak i naše zdravie. Bližšie informácie o likvidácii Vám oznámi miestne príslušný úrad, prípadne predajcu.

**Záruka**

Nároky vyplývajúce zo zákonnej záruky zostávajú týmito záručnými podmienkami nedotknuté.