Kompresorový inhalátor Norditalia Drop

***Krátký text:* Inhalátor s možnosťou regulácie rozprašovacieho výkonu. Originálny farebný dizajn. Vysoká kvalita spracovania. Talianska výroba. Maximálny rozprašovací výkon: 0,37 ml/min.**

**Kompaktný kompresorový inhalátor Norditalia Drop zaujme štýlovým dizajnom, vysokou remeselnou kvalitou a jednoduchým používaním. Je vybavený praktickou rukoväťou, ktorá uľahčuje prenášanie prístroja.**

**Unikátna rozprašovacia ampula Neboplus umožňuje voliť z dvoch rýchlostí inhalácie podľa veku pacienta. Uzatvorením zátky v ampule zvolíte nízku rýchlosť 0,22 ml/min., otvorením zátky vysokú 0,37 ml/min. Ampula rozprašuje aj v naklonenej polohe, čo je výhodné pre ležiacich pacientov.**

**Modernizovaný piestový kompresor zaisťuje vysoký výkon prístroja a umožňuje nepretržitú inhaláciu.**

* rozprašovací výkon: 0,37 ml/min.
* kompaktné rozmery
* jednoduché použitie
* nárazuvzdorné plastové puzdro
* odmerka liečiva priamo na ampule
* ampula rozprašuje aj v naklonenej polohe
* praktická rukoväť pre ľahké prenášanie
* vyrobené v Taliansku

Príslušenstvo dodávané s produktom

* nebulizačná ampula
* dospelá maska
* detská maska
* dospelý nosný nadstavec
* detský nosný nadstavec
* náustok
* vzduchová hadica
* cestovné puzdro
* náhradný filter

Parametre

|  |  |
| --- | --- |
| **Max. rozprašovací výkon** | 0,37 ml/min. |
| **Stredná veľkosť častíc – MMAD** | 5 µm |
| **Prispôsobenie inhalácie dychu** | nie |
| **Objem nádržky na liečivý roztok** | max. 8 ml |
| **Hlučnosť** | 55 dB |
| **Prietok vzduchu** | 14 l/min. |
| **Max. čas nepretržitej prevádzky** | neobmedzený |
| **Nastaviteľná veľkosť častíc** | nie |
| **Hmotnosť** | 1,4 kg |
| **Rozmery (š × h × v)** | 133 × 190 × 132 mm |