# Duo 2 PoE

Duo 2 PoE dokáže spojiť dva pohľady do jedného bez medzery, čím sa realizuje skutočná kombinácia dvoch kamier. Prináša plynulejší obraz s dvojitým zorným poľom a bez prekrývajúcej sa časti! Dokáže rozpoznať nielen pohybujúce sa osoby a vozidlá, ale aj vaše mačky a psy. Vďaka zabudovanému mikrofónu a reproduktoru je tiež celkom jednoduché reagovať na prichádzajúcu osobu, auto alebo domáce zviera.

# Vlastnosti



|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Objektív |
| 2 | Snímač denného svetla |
| 3 | Svetlo |
| 4 | IR LED |
| 5 | Mikrofón |
| 6 | Montážny držiak |



|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Slot na kartu Micro SD |
| 2 | Tlačidlo Reset |
| 3 | Reproduktor |

# Nastavenie a inštalácia

## Nastavenie kamery

### Čo je v balení

**Poznámka:** Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať podľa rôznych verzií a platforiem, nižšie uvedené informácie berte len ako referenčné. Skutočný obsah balenia závisí od najnovších informácií na stránke predaja produktu.

Duo 2 PoE

   

Nálepka monitorovania\*1

1m sieťový kábel\*1

Reolink Duo 2 PoE\*1

Stručná príručka\*1

  

Skrutkovač\*1

Montážny držiak\*1

Montážna šablóna\*1

Balenie skrutiek\*1



Vodotesné veko \*1

Nastavenie kamery v aplikácii

Tu je návod na prvotné nastavenie kamery prostredníctvom aplikácie Reolink.

**Krok 1.** Ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu.



**Poznámka:** Ak ste povolili [**Automatické pridanie zariadenia**](https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/If%20you%27ve%20opened%20the%20Add%20Device%20Automatically%20option%20in%20the%20Settings%20page%2C%20you%20can%20click%20this%20device%20and%20turn%20to%20step%202%20directly.%20If%20you%20don%27t%20enable%20that%20option%2C%20you%20can%20scan%20the%20QR%20code%20on%20the%20camera%20to%20add%20this%20device.) možnosť na stránke Nastavenia aplikácie, môžete ťuknúť na toto zariadenie na stránke **Zariadenia** a prejsť priamo na **krok 3.**

**Krok 2.** Naskenujte kód QR na zadnej strane kamery. Pri nastavovaní kamery v tmavom prostredí môžete ťuknutím na položku **Light** (Svetlo) aktivovať baterku. Ak telefón nereaguje, ťuknite na položku **Zadať UID/IP** a potom ručne zadajte UID ( 16-miestny kód pod QR kódom kamery). Potom ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.



**Krok 3.** Vytvorte prihlasovacie heslo pre kameru. Potom ťuknite na **Ďalej**.



**Krok 4.** Pomenujte svoju kameru. Potom ťuknite na **Ďalej**.



**Krok 5.** Inicializácia dokončená! Teraz môžete spustiť živé zobrazenie.



## Inštalácia kamery

Ponúkame vám návody na možnosti inštalácie kamery. Pozrite si ich.

### Montáž kamery na stenu

**Krok 1.** Pripevnite kameru na stenu.

* Vyvŕtajte otvory podľa montážnej šablóny.
* Potom upevnite montážny držiak na stenu pomocou dvoch horných skrutiek a zaveste naň kameru.
* Potom kameru upevnite na mieste pomocou spodnej skrutky.



**Poznámka:** V prípade potreby použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.

**Krok 2.** Nastavte pohľad kamery.

Uvoľnite nastavovaciu skrutku na bezpečnostnom držiaku pomocou skrutkovača (tiež je súčasťou balenia) a otáčajte kamerou, kým nezískate ideálny výhľad.



**Krok 3.** Pevne upevnite kameru.

Utiahnite nastavovaciu skrutku, aby sa kamera nepohybovala.



Hotovo! Úspešne ste namontovali kameru na stenu.

### Montáž kamery na strop

**Krok 1.** Pripevnite kameru na strop.

* Vyvŕtajte otvory podľa montážnej šablóny.
* Potom upevnite montážny držiak na strop pomocou dvoch horných skrutiek a zaveste naň kameru.
* Potom kameru upevnite na mieste pomocou spodnej skrutky.



**Krok 2.** Nastavte pohľad kamery.

Uvoľnite nastavovaciu skrutku na bezpečnostnom držiaku pomocou skrutkovača (tiež je súčasťou balenia) a otáčajte kamerou, kým nezískate ideálny výhľad.



**Krok 3.** Pevne upevnite kameru.

Utiahnite nastavovaciu skrutku, aby sa kamera nepohyboval.



Hotovo! Teraz môžete začať používať kameru.