**Skleněná rychlovarná konvice s regulací teploty 1,7 l Concept RK4130**

**Regulace teploty**

**Borosilikátové sklo**

**Kvalitní zpracování**

****

Rozzáří vaši kuchyň

Hledáte konvici, která rozzáří vaši kuchyň? RK4130 je skvělou volbou. Příjemné modré podsvícení během provozu ji přidávají na atraktivitě a řada moderních funkcí včetně regulace teploty a kvalitní zpracování jí vnášejí punc dokonalosti.

Regulace teploty

Díky regulaci teploty připravíte vodu přesně na míru vašeho oblíbeného nápoje. Stačí jen nastavit tu správnou teplotu **v rozmezí od 70 do 100 °C**. Praktická je také funkce **Keep Warm**, která dokáže udržet teplotu vody a ocení ji především milovníci čaje při jeho louhování.



Borosilikátové sklo

Rychlovarná konvice Concept RK4130 je vyrobena z kvalitního, tvrzeného a zdravotně nezávadného borosilikátového skla, které je odolné vůči vysokým teplotám a proti skvrnám. Výhodou je delší životnost a **snadná údržba konvice**.



Značkový konektor STRIX

Konvice RK4130 je osazena konektorem britské značky STRIX, který je zárukou **vysoké kvality** a díky kvalitě použitých materiálů **prodlužuje životnost** spotřebiče.



Jednoduchá obsluha a údržba

Konvice je opatřena širokým hrdlem pro snadné nalévání vody do šálků. Jednoduše ji otevřete stiskem jednoho tlačítka. Díky skrytým topným tělesům a jemnému vyjímatelnému filtru proti vodnímu kameni se vám bude konvice jednoduše udržovat.



Bezpečnost na prvním místě

Konvice je opatřena **dvojnásobným bezpečnostním systémem**. Automaticky se vypne po dosažení bodu varu a je vybavena ochranou proti přehřátí při zapnutí bez vody.

Technické parametry:

Objem: 1,7 l (příprava až 7 šálků)

**Volba teplot: 70, 80, 90 a 100 ̊C**

Funkce udržení teploty **Keep Warm**

LED podsvícení

Zvuková signalizace při dosažení požadované teploty

**Kvalitní značkový konektor STRIX**

Materiál: **borosilikátové sklo**/nerez

Přehledný vodoznak

Tlačítko pro otevírání víka

Světelná kontrolka provozu

Vyjímatelný filtr proti usazeninám

**Dvojnásobná bezpečnostní pojistka** (vypne po dosažení bodu varu, ochrana proti zapnutí bez vody)

Příkon: 2200 W