****Kombinovaná chladnička s mrazákem dole

**RB38A7B6AS9/EF A**

## Specifikace

Rozměry (Š x V x H) 595 x 2030 x 658 mm

Celkový čistý objem 387 l

Objem chladničky 273 l

Objem mrazáku 114 l

Energetická třída A

Spotřeba energie 108 kWh/rok

Hlučnost 35 dB

Třída mrazáku 

Mrazící výkon 4 kg/den

Akumulační doba 9 hod.

Možnost přestavení dveří Ano

Váha 70 kg

## Vlastnosti

**Digitální invertorový kompresor** s 10letou zárukou

Funkce **Optimal Fresh +** zásuvka pro uchování čerstvých potravin. Dvě komory s možností odlišných teplot díky ventilátoru na levé straně, vhodné pro maso a zeleninu.

**Humidity Fresh +** zásuvka, díky které zůstane ovoce a zelenina déle čerstvé a šťavneté. Možnost nastavení vlhkosti díky ovládacímu tlačítku umístěného nad zásuvkou.

**Twin Cooling Plus** má dva oddělené okruhy pro ideální vlhkost v chladničce a tím déle čerstvé potraviny

**Metal Cooling** udržuje teplotu lednice i při častém otevírání dveří.

Technologie **Space Max** zajistí více místa uvnitř chladničky díky ztenčené vnitřní stěně.

Beznámrazová technologie **True No Frost**

**Cool Select Plus** zóna – možnost nastavení mrazáku na teploty (-15~-23℃/-5℃/-1℃/2℃)

**Bespoke** – možnost spojení chladniček do páru nebo možnost výměny dveřních panelů (materiál a barva)

## Vybavení chladničky

Police z tvrzeného skla 3 (+ 1 skládací polička)

Nastavitelné dveřní přihrádky 4

Zásuvky na ovoce a zeleninu 2

Další vybavení chladničky:

Funkce rychlé chlazení; přihrádka na vejce a mléčné výrobky; zásobník na lahve ve dveřích; zásuvka na ovoce a zeleninu; police na lahve, horní LED vnitřní osvětlení; nový držák na víno; sklápěcí polička

## Vybavení mrazáku

Počet zásuvek 3

Miska na led; funkce rychlé mrazení

****

**PROČ KOUPIT SAMSUNG CHLADNIČKU?**

Bespoke

Twin Cooling Plus

Cool Select Plus

Humidity Fresh+

Optimal Fresh+

Metal Cooling

Digitální invertorový kompresor s 10letou zárukou

Space Max, True No Frost

Nová energetická třída A