|  |  |
| --- | --- |
| **C | Total No Frost** | **GBP62DSNCN1** |
|  |
|

|  |
| --- |
| **5 DÔVODOV NA KÚPU** |
| * **LG Smart Invertorový kompresor (záruka 10 r.)**
* **LG Total No Frost**
* **Multi Air Flow**
* **Door cooling**
* **Fresh Converter**
 |

 | **ŠPECIFIKÁCIE** |
| **Hrubý objem** | **419 litrov** |
| **Čistý objem (chladničky/mrazničky)** | **384 (277 / 107) litrov** |
| **Displej** | **Interný LED** |
| **Energetická trieda** | **C (v rozsahu A až G)** |
| **Spotreba energie** | **172 kWh/rok (0,47 kWh/deň)** |
| **Mraziací výkon**  | **10 kg/deň** |
| **Akumulačná doba**  | **9 hod.** |
| **Počet teplotných senzorov** | **4** |
| **Klimatická trieda** | **SN-T** |
| **Hlučnosť** | **35 dB** |
|  |
| **VLASTNOSTI** |
| **LG Smart Invertorový kompresor (záruka 10 rokov) + Total No Frost** |
| **Multi Air Flow – rozšírené prúdenie chladného vzduchu** |
| **Fresh Converter – udržanie optimálnej teploty (mäso + ryby + zelenina)** |
| **Door cooling – rýchlejšia obnova teploty a nižší rozdiel teplôt v chladničke** |
| **SmartDiagnosis™ - inteligentná diagnostika** |
| **Zero Clearance – pri otvorení dverí v uhle 90° je možné plne otvoriť zásuvky, dvere nepresahujú**  |
| **Ochrana dverového tesnenia – zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia** |
| **Madlá – vrecko** |
|  |
|  |
| **ĎALŠIE VLASTNOSTI** |
| **Expresné mrazenie, Expresné chladenie, Eco Friendly režim, Alarm otvorených dverí** |
|  |
| **VYBAVENIE CHLADNIČKY** |
| **Osvetlenie interiéru** | **LED** |
| **Police z tvrdeného skla** | **3** |
| **Zásuvka – horná** | **Fresh Zone** |
| **Zásuvka - spodná** | **Fresh Converter** |
| **Držiak na vajíčka** | **ÁNO** |
| **Držiak na víno** | **NIE** |
|  |
| **VYBAVENIE MRAZNIČKY** |
| **Zásuvky / police** | **3 (1x Big Box) / 1** |
|  |
| **PARAMETRE** |
| **Rozmery (š x v x h)** | **595 x 2030 x 675 mm** |
| **Hmotnosť (čistá/balenie)** | **79 / 83 kg** |
| **Možnosť otočenia dverí** | **ÁN0** |
| **Farba** | **Dark Graphite** |
|  |