Vážený zákazníku, do rukou se vám dostává: 2-stupňový brousek na nože vyroben z ABS plastů se soft úpravou a protiskluzovou základnou. Brusné kotouče: wolframový nerezový kotouč zostřuje čepel a obnoví ostří do tvaru "V" a keramický kámen leští čepel a vyrovnává veškeré povrchové nerovnosti. Údržba a čistění vlhčeným hadříkem. Není možné vyměnit brusné kotouče.

Důležité bezpečnostní pokyny:

Vždy užívejte tato opatření, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození výrobků:

1) Přečtěte si všechny pokyny před použitím brousku na nože a tento návod si uložte na bezpečném místě, abyste je mohli vždy využít

2) Výrobek není zaměřen pro používání dětí nebo osob s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Prosím mějte brousek mimo dosah dětí.

3) Nesnažte se ostřit úplně nové nože.

4) Brousek není vhodný pro ostření keramických nožů, vroubkovaných nebo velmi citlivých japonských s ocelovými čepelemi.

5) Netahejte nůž přes brousek nikdy silou.

Návod k použití:

1. Položte brousek na nože na pevný stůl, a držte jej pevně za rukojeť při ostření. Protahujte nůž přiměřeným a stejným tlakem každým otvorem několikrát. (např. 5-krát)

2. Jednotlivé brusné kotouče mají následující funkce:

a) Wolframový nerezový kotouč: pro zostření čepelí a obnovení ostří do tvaru "V"

b) Keramický kámen, který leští čepel a vyrovnává veškeré povrchové nerovnosti, které mohly být způsobeny postupem ostření.

3. Postup při broušení:

a) ostřete pouze čisté a suché čepele. Umístěte ostří nože při držení za rukojeť nože k prvnímu brusnému kamenu 2a a táhněte nůž jemně směrem k sobě. Pozor: nepohybujte ostřím nože dozadu a dopředu – vždy provádějte tah pouze jedním směrem.

b) doporučujeme opakovat tento postup alespoň pětkrát, pro každý brusný kámen brousku nebo častěji, v závislosti na stavu čepele.

c) po dokončení broušení očistěte nůž před jeho použitím nebo uskladněním

Bezpečnostní upozornění:

Vlivem vysoké teploty může dojít k poškození výrobku. Při použití ostrých kovových nástrojů může dojít k poškození (poškrábání) plastového soft povrchu. Při použití drsných a agresivních čisticích prostředků může dojít k poškození povrchu (např. žíravé prostředky). Při neopatrné manipulaci může dojít k poškození výrobku. Tyto „stopy“ nemají sebemenší vliv funkčnost výrobku ani celkovou životnost, pouze je narušen esteticky vzhled.

Ekologie:

Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Igelitový sáček odkládejte mimo dosah děti, nebezpečí udušení. Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.